variavel z_de = ctod("") 
variavel z_media = 0 
variavel lst_tp = 999 
variavel z_arq_etq = "etq3" 
variavel z_bairro = spac(30) 
variavel z_conv   = 0 
 
T10,10,16,70,Parametros 
T2,2,Convenio..:,6,z_conv,999999 
T4,2,Bairro....:,30,z_bairro,@s30 
 
filtro z_conv=cr_cod_cli .and. (z_bairro=spac(30).or.z_bairro=cr_bairro) 
 
D [nome] 
D [cr_rua] 
D [cr_pontoref] 
D [cr_bairro] [cr_cep] 
D 
comando durante z_des1 = nome 
comando durante z_cpl1 = cr_rua 
comando durante z_cd1  = cr_pontoref 
comando durante z_pr1  = cr_bairro+" "+cr_cep 
comando durante z_ean1 = 0 
ARQTMP z_arq_etq [z_des1] [z_cpl1] [z_cd1] [z_pr1] [z_ean1] 
 